附件：

**报价单**

项目名称：基础装修项目

 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目要求** | **计量单位** | **工程数量** | **金额（元）** | **备注** |
| **综合单价** | **合价** |  |
| 1 | 原顶面造型拆除 | 1.原吊顶两边四个细木板基础石膏板造型.2.不含垃圾外运3.不破坏旁边矿棉板顶 | ㎡ | 30.00 |  |  |  |
| 2 | 原石膏板吊顶修补刷漆 | 乳胶漆面层1.乳胶漆：一底两面.2.刮2mm厚耐水腻子 | ㎡ | 147.80 |  |  |  |
| 3 | 矿棉板顶修补 | 矿棉板吊顶1.T型轻钢龙骨（规格尺寸综合考虑）；2.9.5矿棉硅钙板3.建筑板底预留钢筋厚膨胀螺栓（规格尺寸综合考虑）备注：按设计要求间距，预埋直径6~10钢筋吊杆,设计无要求时按大龙骨的排列位置预埋钢筋吊杆，一般间距为900~1200mm次龙骨按设计规定的间距，设计无要求时一般间距在600~600m | ㎡ | 83 |  |  |  |
| 4 | 矿棉板顶整体调平 | 原矿棉板吊顶修补后调平1.T型轻钢龙骨2.9.5矿棉硅钙板 | ㎡ | 213 |  |  |  |
| 5 | 原墙面货架拆除 | 1.原建筑四周边货架拆除.2.不含垃圾外运3.不破坏旁边附属物 | ㎡ | 135.00 |  |  |  |
| 6 | 原墙面LED大屏拆除 | 1.原建筑东西两块大屏拆除.2.不含垃圾外运3.不破坏旁边附属物 | ㎡ | 28.50 |  |  |  |
| 7 | 原墙面不锈钢玻璃拆除 | 1.原建筑不锈钢玻璃隔断拆除.2.不含垃圾外运3.不破坏旁边附属物 | ㎡ | 10.50 |  |  |  |
| 8 | 碳晶板饰面墙面 | 石晶墙板饰面墙面1.阻燃板基层2.碳晶墙板饰面面层 | ㎡ | 289 |  |  |  |
| 9 | 踢脚线 | 1.80MT-01铝合金饰面踢脚线；2.阻燃板基层； | m | 100 |  |  |  |
| 10 | 隐形门定制安装 | 石晶墙板饰面墙面1.阻燃板基层2.石晶墙板饰面面层3.符合设计图纸及规范要求 | ㎡ | 10.80 |  |  |  |
| 11 | 形象墙基础制作 | 形象墙基层:1.结构胶在基层粘接2.18丝铝塑复合板面层 | ㎡ | 21.7 |  |  |  |
| 12 | 形象墙制作 | 假梁包封基层:1.龙骨：方钢龙骨+轻钢龙骨基层2.18mm细木工板三度防腐防火处理3.18丝铝塑复合板面层 | ㎡ | 21.7 |  |  |  |
| 13 | 风幕柜墙基础制作 | 风幕包封基层:1.龙骨：方钢龙骨+轻钢龙骨基层2.18mm细木工板三度防腐防火处理3.18丝铝塑复合板面层 | ㎡ | 11.7 |  |  |  |
| 14 | 风幕柜墙铝塑板制作 | 风幕包封面层:1.结构胶在基层粘接2.18丝铝塑复合板面层，8毫米条方格造型 | ㎡ | 11.7 |  |  |  |
| 15 | 亚克力灯箱 | 亚克力字及灯箱(含变压器）1.亚克力背景板2CM2.亚克力字厚度3CM | m | 1.35 |  |  |  |
| 16 | 原地面货架拆除 | 1.原建筑四周边货架拆除.2.不含垃圾外运3.不破坏旁边附属物 | 项 | 1.00 |  |  |  |
| 17 | 原地面地板不锈钢边拆除 | 1.原建筑不锈钢玻璃隔断拆除.2.不含垃圾外运3.不破坏旁边附属物 | ㎡ | 35.00 |  |  |  |
| 18 | 垃圾运输 | 拆除垃圾场内外运输 | 车 | 20 |  |  |  |
| 19 | 地面修复 | 拆除地面修复1.水泥砂浆基层2.全磁磁砖面层 | ㎡ | 35 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 质量标准 | 合格，满足国家有关的现行规范和行业标准及询价人要求。如各标准及规范要求有出入则以最新颁布者为准。 |
| 验收期 | 自合同签订之日起14天内 |

注：1、报价以人民币元为货币单位，报价均保留小数点后两位；

2、报价包括：商品成品成本价格、增值税专用发票、物流运输、人工费及装卸费用。

3、装修未验收前的所有风险由报价单位自行考虑，询价人不再另行支付。

4、我方承诺：响应询价通知书的全部要求。

5、最终结算金额以实际发生并经双方确认的工程量为准。

6、报价单两页及以上，加盖骑缝章。

后附：报价单位营业执照复印件加盖公章

（本页无正文）

报价单位名称（盖公章）：

联系人：

联系电话：

日期： 年 月 日