附件：

**报价单**

项目名称：收银台及吊楣制作项目

 单位：元（人民币）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目要求** | **计量单位** | **工程数量** | **金额（元）** | **备注** |
| **综合单价** | **合价** |
| 1 | 亚克力灯箱 | 亚克力字及灯箱(含变压器）1.亚克力背景板2CM2.亚克力字厚度3CM | ㎡ | 2.35 |  |  |  |
| 2 |  吊楣基础制作  |  风幕包封基层:1.龙骨：方钢龙骨+轻钢龙骨基层2.18mm细木工板三度防腐防火处理3.18丝铝塑复合板面层  | ㎡ | 6.96 |  |  |  |
| 3 |  吊楣墙铝塑板制作  |  风幕包封面层:1.结构胶在基层粘接2.18丝铝塑复合板面层，8毫米条方格造型 | ㎡ | 6.96 |  |  |  |
| 4 |  收银台制作  |  地面防水1.JSA聚合物防水涂料3遍总厚1.5mm | m | 8.20  |  |  |  |
| 5 | 收银台石材台面 | 石材面层（收银台）1.15mm厚人造石材，云石胶接缝2.中性结构胶粘接层3.基层清理 | m | 8.3 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 质量标准 | 合格，满足国家有关的现行规范和行业标准及询价人要求。如各标准及规范要求有出入则以最新颁布者为准。 |
| 验收期 | 自合同签订之日起14天内 |

注：1、报价以人民币元为货币单位，报价均保留小数点后两位；

2、报价包括：商品成品成本价格、增值税专用发票、物流运输、人工费及装卸费用。

3、装修未验收前的所有风险由报价单位自行考虑，询价人不再另行支付。

4、我方承诺：响应询价通知书的全部要求。

5、最终结算金额以实际发生并经双方确认的工程量为准。

6、报价单两页及以上，加盖骑缝章。

后附：报价单位营业执照复印件加盖公章

报价单位名称（盖公章）：

联系人：

联系电话：

日期： 年 月 日